	

	[image: Description: eu_flag_1]

Финансирано от Европейския съюз
СледващоПоколениеЕС
	[image: ]
План за възстановяване и устойчивост
	[image: Преглед на изображението източник]

Република България



Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА
	№
	Наименование на актива
	Количество[footnoteRef:1] [1: ] 
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	1.
	Технологична линия за прахово боядисване на метални изделия
	1 бр.
	СЪСТАВ И ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА. 
Поз. 1. Агрегат за предварителна обработка. 
Поз. 2. Сушилня с електрическо подгряване. 
Поз. 3. Комплекс за електростатично нанасяне – 2 бр. 
Поз. 4. Пещ за формиране с електрическо подгряване. 
Поз. 5. Конвейер подвесен механизиран. 
Поз. 6. Монтаж. 
Поз. 7. Техническо ръководство на монтажа, пуска и изпитанията. 

Минимални технически данни за линиятa
· Вид на изделията за боядисване – метални изделия 
· Максимални габаритни размери на подвеската
· дължина – 1 800 mm 
· ширина – 900 mm 
· височина – 1 400 mm
· Макс. разпределено тегло – 50 kg/m
· Макс. скорост на конвейра – 4 m/min
· Производителност – средно 50 подвески на смяна
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