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ДО 

,,САНЕЛ‘‘ АД
Гр. Сандански Промишлена зона
О Ф Е Р Т А

От:                                                     ……………………….
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
 “ Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на  Абкант преса с цифрово-програмно управление‘‘
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. ………………..
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ………………………….
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: , 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

“ Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на  Абкант преса с цифрово-програмно управление‘‘
                                                               (наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата няма да ползваме подизпълнители.                                                                                           
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на

                     ,,САНЕЛ‘‘ АД
(наименование на крайния получател)
	Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на:
Абкант преса с цифрово-програмно управление‘‘– 1 бр. 
Състав и обхват на доставката:
· Основни минимални технически и функционални характеристики:

1. Максимален натиск от 120 тона, като силата на натиск се създава посредством хидравлично налягане.
2. Огъване на  листов материал с дължина от 3000 mm

3. Огъване на листов материал с дебелина от 5 mm

4. Разстояние между раменете mm 2550
5. Точност на позициониране – 0,1 mm

6. Упори към ограничителя – „Z1 и Z2”- наляво и надясно.

7. Нож горен на секции със закален огъващ ръб от специална стомана

8. Пулт за управление и крачен педал за работа

· Допълнителни технически и функционални характеристики
-Хидравлична абкан тпреса с CNC /ЦПУ/ управление, минимум до СЕДЕМ ОСИ-Y1, Y2, X-R-Z1-Z2

+ моторизирано бомбиране на долната маса свързано с CNC на машината 

-CNC управление с цветен сензорен екран и вградено упътване за експлоатация, предлагащо нагледни примери за решаването на конкретни технологични операции

-Наличие на следните функции в CNC управлението – възможност за графично програмиране 2D (директно изчерпване на готов детайл, който машината да огъне) и визуализация 3D 

-Наличие на ротационен джойстик на лицевата страна на CNC управлението, позволяващ на оператора по-прецизен контрол над осите при работа в ръчен режим. 

-Скорост ход на долу (бърз ход по Y) минимум 160mm/sec

-Светъл отвор между горното подвижно рамо и леглото (т.е. масата), минимум 540 mm

-Задвижване на ограничителя по оси X (напред-назад), R (нагоре-надолу), Z1 и Z2 (двата упора на ограничителя, движение наляво и надясно независимо един от друг), с прецизни сервомотори;

-Ход по ос Х ≥ 750mm от челото на упорите и максимална дълбочина на позициониране ≥ 1000 mm при Х (-R) 

-Дълбочина на отвора в страните – минимум 410 mm 

-Мощност на главния двигател, максимум 11 kW (включително)

___________________________________

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

 Условие 1 - Кандидатът следва да предложи минимум 12 месеца, където приемаме, че максималния срок за  гаранционна поддръжка  и сервиз е  60 месеца. 
Условие 2 – Време за реакция и отстраняване на повреди (в часове), където приемаме, че времето за реакция е минимум 4 часа, а максималният 24 часа.

Условие 3 – Възможност за подмяна на дефектиралото оборудване с налично на склад със същите параметри, докато се осъществи ремонт. 

*Подмяна на дефектиралото оборудване се извършва при неуспешни ремонтни дейности,
продължили вече два пълни работни дни, констатирани с двустранно подписан протокол  
​и след писмено искане от страна на бенефициента за подмяна на дефектиралото оборудване.
Предложения в които срока за доставка, срока на гаранцията и времето за реакция и отстраняване на повреди е под минимално заложените, ще бъдат предложени за отстраняване.

	
	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Изпълнителят следва да представи подписана и подпечатана Техническа спецификация, съдържаща оферираните параметри на доставеното оборудване. Ръководство за експлоатация и поддръжка на български език. Документите се предоставят заедно с приемо-предавателния протокол за извършена доставка на оборудването.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

Не е приложимо.

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация :

Изпълнителят следва да проведе обучение за работа с доставеното оборудване на оператори на бенефициента за собствена сметка.


	
	

	Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо).
 Не е приложимо.

	
	

	Други: Неприложимо
	
	


При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена
 на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:
Плащанията ще се извършат по банков път по посочената от доставчика банкова сметка в допълнително сключения Договор по образец, както следва:
· Авансово плащане – 40% при известие за експедиция на машината

· Балансово /финално/ плащане – 60% след инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на машината и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставка.

Всички плащания ще се извършват след представяне на фактура, в която да бъде упоменат текста Разходите са по проект: BG-RRP-3.008 ,, Подкрепа за прехода към кръгова икономика‘‘ с номер на договора: № BG-RRP-3.008-0698-C01
           При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)
___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
� Не се посочва при извършване на периодични доставки.
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